|  |  |
| --- | --- |
| Date: 1st Sept 2021 | Version: 1.1 |

Environment

Testing: **dpscie.ezymes.com.my**

Production: **mp\_pdscie.lumileds.org**

**Start Lot**

URL: http://**<environement>**/nsw/default.asmx?op=fnLotStart

PDS->SERVER: <string DispenseID>, <string MESProduct>, <string MESLot>, <string SAPWO>, <string MarketTarget>, <string CartridgeIDPumpA>, <string CartridgeIDPumpB>, <string OperatorID> , <string Shift>

SERVER->PDS: {string OK/NG}, <string ErrorCode>

**Request Offset**

URL: http://**<environement>**/nsw/default.asmx?op=fnGetOffSet

PDS->SERVER: <string DispenseID>,<string MESLot>, <string StripID>

SERVER->PDS: {string OK/NG}, <string P1>, <string P2>, <string ErrorCode>

**Send Dispense Information**

URL: http://**<environement>**/nsw/default.asmx?op=fnDispenseInfo

PDS->SERVER: <string DispenseID>,<string MESLot>, <string StripID>, <string P1>, <string P2>

P1 = VOL1|R1,C1|R2,C2|R3,C3|R4,C4|……|Rn,Cn

P2 = VOL2|R1,C1|R2,C2|R3,C3|R4,C4|……|Rn,Cn

SERVER->PDS: {string OK/NG}, <string ErrorCode>

**End Lot**

URL: http://**<environement>**/nsw/default.asmx?op=fnEndLot

PDS->SERVER: <string DispenseID>, <string MESLot>

SERVER->PDS: {string OK/NG}, <string ErrorCode>